Приложение к информации

от 16.06.2025

На сегодняшний день наиболее серьезной и опасной проблемой считается возникновение пожара на полях, засеянных зерновыми культурами, так как солома и ворох от зерновых – это легковоспламеняющаяся масса.

С целью недопущения пожаров и загораний в период уборки зерновых необходимо придерживаться определенных требований: перед дозреванием колосовых хлебные поля в местах прилегания их к автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханные полосой не меньше 4 м в ширину; ни в коем случае не допускать сжигание стерни; вовремя уборки урожая вся уборочная техника, агрегаты и автомобили должны эксплуатироваться в исправном состоянии; зерноуборочные агрегаты комплектуются первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов; объекты аграрной промышленности (зернотока, тракторные станы, места хранения ГСМ, складские помещения и т.п.) необходимо обеспечить необходимым количеством воды для пожаротушения; необходимо провести ремонты пожарных водоемов (заполнить их водой до необходимого уровня), пожарных гидрантов; при уборке хлебных массив площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения на случай пожара. С работниками, задействованными в уборке урожая, должен быть проведён противопожарный инструктаж.

Телефоны экстренных спасательных служб: «01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного телефона, «112» - единая служба спасения.